**Radijska sklopka DS 45 RC**

Posebna svojstva

Pomoću radijske sklopke DS 45 RC može se birati između 5 stupnjeva ventilacije PP 45 - 15/20/30/36/42 m³/h i PPB 30 - 5/12/18/22/26 m³/h i 3 načina rada, trajne ventilacije (s rekuperacijom topline), križne ventilacije (bez rekuperacije topline) i osjetnikom vođenim automatskim načinom rada.

Vrsta rada trajna ventilacija s rekuperacijom topline: Pogon PushPull. Uređaji rade naizmjenično i mijenjaju smjer rada nakon svakih 60 s.

Vrsta rada križna ventilacija: Uređaj je stalno u radu s usisnim zrakom, a odgovarajući uređaj u radu s odsisnim zrakom (npr. za hlađenje tijekom ljetnih noći).

Automatski način rada moguć je samo s opcijom integriranog osjetnika vlažnosti PP 45 HYI u RC uređaju.

Pojedinačni način rada PP 45 RC i PPB 30 RC s radijskom sklopkom DS 45 RC također je moguć.

Pritiskom na tipkalo se također može odabrati vremenski ograničena intenzivna ventilacija (udarna ventilacija) ili vremenski ograničeno isključivanje (funkcija spavanja).

Radijskom sklopkom DS 45 RC možete upravljati s koliko uređaja želite ako su oni u dosegu.

Primjena svugdje gdje se ne može ugraditi upravljački vod.

Radijska sklopka ne treba bateriju.

Radijska sklopka može se vijcima pričvrstiti ili zalijepiti na staklene površine.

Značajke

Radijska sklopka potrebna je kao pribor za komplete za završnu montažu PP 45 RC i PPB 30 RC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DS 45 RC |
| Glavni kabel: | nije potrebno |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 15 mm |
| Širina s pakovanjem: | 90 mm |
| Visina s pakovanjem: | 90 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 37 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Broj artikla: | 0157.0363 |

Proizvođač: MAICO

DS 45 RC Radijska sklopka