**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 25-2 EC**

Značajke

Mala apsorpcija energije zbog tehnologije EC.

Mala apsorpcija struje, posebno u području regulacije.

Brza, povoljna montaža zbog serijski proizvedenih pričvrsnih kutnika.

Uklonjivi poklopac kućišta sa zatvaračem.

Ulazni i izlazni priključak na strani spojnice, za izravnu ugradnju u ventilacijske kanale.

Sa zvučno izoliranom kamenom vunom od staklene kaširane svile debljine 40 mm za povećane zahtjeve za posebno nisku razinu buke.

Radijalni propeleri s prema naprijed savijenim krilima kod modela ESR 12-2 EC i ESR 16-2 EC.

Radijalni propeleri s unatrag savijenim krilima kod modela ESR 20-2 EC, ESR 25-2 EC i ESR 31-2 EC.

Jednostavno čišćenje zbog otklopivog poklopca.

Motor

Motor na trofaznu struju.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Toplinska klasa B.

Vrsta zaštite IP X4 pri zatvorenom poklopcu kućišta.

Upute za montažu

Moguća ugradnja u svakom položaju.

Električni priključak

Prednja priključna kutija.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ili ispuhivanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857. U tu svrhu postavite zaštitnu rešetku.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 25-2 EC |
| Volumen zraka: | 1.190 m³/h |
| Brzina: | 3.210 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 204 W |
| INomin.: | 1,4 A |
| IMaks.: | 1,4 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Toplinska klasa: | B |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 18,202 kg |
| Težina s pakovanjem: | 20,4 kg |
| Ventilator se može izvući: |  ✔  |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Širina: | 480 mm |
| Visina: | 287 mm |
| Dubina: | 577 mm |
| Širina s pakovanjem: | 500 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 640 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799807131 |
| Broj artikla: | 0080.0713 |

Proizvođač: MAICO

ESR 25-2 EC Zvučno izolirana ventilacijska kutija