**Izolirani zidni blok PP 45 MB**

Snažno toplinski izolirani zidni blok za prihvat zidnih odvojaka DN 160.

U novogradnji zamjenjuje otvor jezgre.

Kao opcija pribora za prihvat odvojka za grubu gradnju PP 45 RHK ili PP 45 RHL i ulaza za vanjski zrak u DN 160.

Dubina ugradnje od 365 mm može se skratiti integriranim oznakama za rezanje na 300 mm ili 240 mm.

Može se po želji produljiti dodatnim zidnim blokovima PP 45 MB.

Klasa protupožarnosti B1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 MB |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,67 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,71 kg |
| Protupožarna zaštita: | Klasa protupožarnosti B1 |
| Nominalna dužina: | 180 mm |
| Širina: | 248 mm |
| Visina: | 248 mm |
| Dubina: | 365 mm |
| Širina s pakovanjem: | 255 mm |
| Visina s pakovanjem: | 255 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 375 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Broj artikla: | 0058.0143 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 MB Izolirani zidni blok