**Mali sobni ventilator ECA piano TC**

Model s namjestivim vremenom naknadnog rada

Uklj/isklj svjetlosnom sklopkom ili odvojenom sklopkom.

Vrijeme naknadnog rada može se namjestiti od oko 3 min do oko 25 min.

Bez mogućnosti upravljanja brojem okretaja.

Značajke

Posebno tih zahvaljujući inovativnom Piano propelera.

Poklopac se bez alata može skinuti u svrhu čišćenja.

Kompatibilan s prethodnim modelima s ECA 100 ipro i ECA DN 100, isti položaj otvora za vijke i kabelska uvodnica.

S oznakom VDE.

Vrsta zaštite IP X4 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Integrirani štitnik od povratnog toka bez opruge, dugovjeki i stabilan.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Prikladno za cijev DN 100.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Termička zaštita od pregrijavanja.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Vrlo jednostavna montaža zato što se poklopac može ukloniti bez alata.

Moguća zidna i stropna montaža, kod stropne ugradnje potreban otvor u poklopcu.

Električni spoj

Električni spoj podžbukni.

Sigurnosne upute

Svi su ECA piano uređaji primjenjivi u području zaštite 2 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA piano TC |
| Model: | Moguće namještanje naknadnog rada |
| Volumen zraka: | 80 m³/h |
| Brzina: | 2.400 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 8 W |
| IMaks.: | 0,06 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,49 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,62 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 151 mm |
| Visina: | 151 mm |
| Dubina: | 104 mm |
| Širina s pakovanjem: | 160 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 3 min - 25 min |
| Razina zvučnog tlaka: | 26 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840817 |
| Broj artikla: | 0084.0081 |

Proizvođač: MAICO

ECA piano TC Mali sobni ventilator