**Mali sobni ventilator ECA piano H**

Model s regulacijom vlažnosti s namjestivim naknadnim radom

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja.

Vlažnost uključivanja može se namjestiti od oko 50% relativne vlažnosti do oko 90% relativne vlažnosti.

Dodatnom sklopkom se može uključivati ručno, ventilator će tada naknadno raditi namješteno vrijeme.

Vrijeme naknadnog rada može se namjestiti od oko 0,5 min do oko 18 min.

Regulacija vlažnosti ima prednost.

Bez mogućnosti upravljanja brojem okretaja.

Značajke

Posebno tih zahvaljujući inovativnom Piano propelera.

Poklopac se bez alata može skinuti u svrhu čišćenja.

Kompatibilan s prethodnim modelima s ECA 100 ipro i ECA DN 100, isti položaj otvora za vijke i kabelska uvodnica.

S oznakom VDE.

Vrsta zaštite IP X4 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Integrirani štitnik od povratnog toka bez opruge, dugovjeki i stabilan.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Prikladno za cijev DN 100.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Termička zaštita od pregrijavanja.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Vrlo jednostavna montaža zato što se poklopac može ukloniti bez alata.

Moguća zidna i stropna montaža, kod stropne ugradnje potreban otvor u poklopcu.

Električni spoj

Električni spoj podžbukni.

Sigurnosne upute

Svi su ECA piano uređaji primjenjivi u području zaštite 2 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA piano H |
| Model: | Regulacija vlažnosti s mogućim namještanjem naknadnog rada |
| Volumen zraka: | 80 m³/h |
| Brzina: | 2.400 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 8 W |
| IMaks.: | 0,06 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Glavni kabel: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,63 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 151 mm |
| Visina: | 151 mm |
| Dubina: | 104 mm |
| Širina s pakovanjem: | 160 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 0,5 min - 18 min Vrijeme naknadnog rada raspoloživo pri uporabi sklopke koja je opcija (npr. svjetlosne sklopke) |
| Razina zvučnog tlaka: | 26 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840824 |
| Broj artikla: | 0084.0082 |

Proizvođač: MAICO

ECA piano H Mali sobni ventilator