**Komplet za grubu gradnju Duo A-SR**

Komplet za grubu gradnju za ugradnju na vanjski zid za decentralni ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline Duo A za debljinu zida do 500 mm.

Isporuka:

Predložak za bušenje

Dva zidna odvojka (Ø 125 mm izvana, Ø 90 mm iznutra, duljina 500 mm) od EPP-a s dvije nadžbukne zaštitne obloge

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Duo A-SR |
| Volumen zraka: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Boja: | bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,402 kg |
| Težina s pakovanjem: | 450 kg |
| Promjer priključka: | 90 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 510 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953326 |
| Broj artikla: | 0095.0332 |

Proizvođač: MAICO

Duo A-SR Komplet za grubu gradnju