**Regulator kvalitete zraka Trio VOC I**

VOC osjetnik upravlja ventilacijskim sustavom u skladu s postojećim hlapljivim organskim spojevima (kratica: VOC označava volatile organic compounds).

Mjerno područje osjetnika iznosi 0 – 100% (odnosi se na plin za kalibriranje).

Područje regulacije u tvornici iznosi 30-100%.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Trio VOC I |
| Nazivni napon: | 24 V |
| Električni spoj: | Vijčane stezaljke |
| Osjetnik: | interno |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,05 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 54 mm |
| Dubina: | 25 mm |
| Širina s pakovanjem: | 93 mm |
| Visina s pakovanjem: | 55 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 30 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991175 |
| Broj artikla: | 0157.1483 |

Proizvođač: MAICO

Trio VOC I Regulator kvalitete zraka