**Sustav za regulaciju brzine DRS**

Sustav za regulaciju brzine za reguliranje ventuilacijskih uređaja/ventilatora koji se sastoji od:

1 elektroničkog regulatora brzine bez stupnjeva (E-VSD)

1 upravljačke ploče (CP-AQS) s integriranim multisenzorima (°C /r. F. % / CO2 / VOC).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DRS |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 220 V - 240 Vac |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,63 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,77 kg |
| Širina: | 142 mm |
| Visina: | 88 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 177 mm |
| Visina s pakovanjem: | 125 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571889 |
| Broj artikla: | 0157.0188 |

Proizvođač: MAICO

DRS Sustav za regulaciju brzine