**CO2-osjetnik Trio CO2 I**

Pomoću osjetnika za CO2 se ventilacijski sustav može regulirati sukladno izmjerenoj vrijednosti CO2.

Mjerno područje osjetnika iznosi od 0 – 2000 ppm.

Područje regulacije tvornički je 600 – 1300 ppm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Trio CO2 I |
| Osjetnik: | interno |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Širina: | 44,5 mm |
| Visina: | 18 mm |
| Dubina: | 70 mm |
| Širina s pakovanjem: | 50 mm |
| Visina s pakovanjem: | 20 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Temperatura okoline: | -40 °C do 70 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991304 |
| Broj artikla: | 0157.1332 |

Proizvođač: MAICO

Trio CO2 I CO2-osjetnik