**Okvir za pokrivanje krova PP 45 DER 25-35**

Okvir za pokrivanje krova za krovni izlaz PP 45, koji se ugrađuje u stropnu kosinu.

Opseg isporuke: Okvir za pokrivanje krova s otisnom brtvenom trakom, brtvenom trakom, materijalom za pričvršćivanje uklj. ležeće pričvrsnike sa stropnim klinovima.

Komplet krovnog izlaza sastoji se od 1-2 kanala krovnog izlaza, 1 kratke ili duge spojnice krovnog izlaza, 1 okvir za pokrivanje krova, 1 krovna kapa. Za dužinu kanala krovnog izlaza i spojnice za krovni izlaz pogledajte uputu za ugradnju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 DER 25-35 |
| Materijal: | Titancink |
| Boja: | Titancink |
| Težina: | 6,62 kg |
| Težina s pakovanjem: | 17,62 kg |
| Nagib krova: | 25 ° - 35 ° |
| Širina: | 900 mm |
| Visina: | 151 mm |
| Dubina: | 1.600 mm |
| Širina s pakovanjem: | 901 mm |
| Visina s pakovanjem: | 295 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.601 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991816 |
| Broj artikla: | 0093.1316 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 DER 25-35 Okvir za pokrivanje krova