**Element zvučne izolacije ER-SE AP**

Služi kao kutija prigušivača i reducira emisiju buke.

ER-SE UP: za nadogradnju na sve uređaje ER.

ER-SE AP: za dogradnju za sve ER-AP i ER-APB uređaje.

Jednostavna montaža.

Klasa materijala B1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-SE AP |
| Mjesto ugradnje: | Kućište |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Pjena od melaminske smole |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,18 kg |
| Širina: | 220 mm |
| Visina: | 220 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 260 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 90 mm |
| Uneseni gubitak ukupno: | 1,5 dB |
| Uneseni gubitak napomena: | maks. 3,5 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926795 |
| Broj artikla: | 0192.0679 |

Proizvođač: MAICO

ER-SE AP Element zvučne izolacije