**Regulator brzine STX 4**

Regulator brzine za regulaciju ventilatora bez stupnjeva.

Minimalna brzina može se namjestiti.

Može se koristiti za nadžbuknu i podžbuknu montažu, iznimka: STX 4 samo za nadžbuknu montažu.

Načelo rada: Regulacija faznog kuta.

Preporučeni razmak od radijskih i televizijskih uređaja: 3 m.

Uključivanje ventilatora na maksimalnu brzinu okretanjem regulacijskog gumba. Daljnje okretanje smanjuje brzinu.

Zaštićeno od prskanja vodom.

Ugrađeni osigura za isključivanje temperature.

Narančasti LED radni indikator.

Oznaka CE.

Uključujući rezervni osigurač.

Dodatni prespojni kontakt (230 V) za npr. aktiviranje žaluzine.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore TRE... za regulaciju brzine.

Moguća montaža na zidove, ali izbjegavajte montažu na stropove zbog stvaranja temperature.

STX 1,5, STX 2,5:

Širina x visina x dubina pri uporabi za nadžbuknu montažu: 82 mm x 89 mm x 65 mm

Širina x visina x dubina pri uporabi za podžbuknu montažu: 50 mm x 50 mm x 35 mm

STX 4:

Širina x visina x dubina pri uporabi za nadžbuknu montažu: 82 mm x 89 mm x 65 mm

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | STX 4 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 4 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,4 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,26 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 89 mm |
| Dubina: | 65 mm |
| Širina s pakovanjem: | 85 mm |
| Visina s pakovanjem: | 95 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992288 |
| Broj artikla: | 0157.1563 |

Proizvođač: MAICO

STX 4 Regulator brzine