**Montažni držač ER-UPM**

Montažni držač za ugradnju podžbuknog kućišta ER-GH i ER GH-VWR na zidove, stropove ili u okna.

S 2 različite dugačke rupe (5 mm/8 mm) za precizno namještanje kućišta ventilatora pomoću vijka s čekićastom glavom ili montažnih vijaka.

Jedinica za pakiranje:

Dvije kutne ploče u L-obliku

Četiri montažna vijka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-UPM |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,45 kg |
| Širina: | 350 mm |
| Visina: | 40 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 351 mm |
| Visina s pakovanjem: | 46 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 56 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Broj artikla: | 0093.0277 |

Proizvođač: MAICO

ER-UPM Montažni držač