**Zračni filtar, zamjena ZF ECD+**

Zamjenski trajni zračni filtar ZF ECD+ za poklopce ER-A elementa ventilatora ER EC.

S Timestrip-om kao indikatorom zamjene filtra.

Može se isprati pod mlazom tople vode.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZF ECD+ |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,03 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 135 mm |
| Visina: | 135 mm |
| Dubina: | 8 mm |
| Širina s pakovanjem: | 255 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 20 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992325 |
| Broj artikla: | 0093.1562 |

Proizvođač: MAICO

ZF ECD+ Zračni filtar, zamjena