**Zračni filtar, zamjena WSF-AKF 300**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF-AKF 300 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,49 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar s aktivnim ugljenom |
| Razred filtra: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Širina: | 320 mm |
| Visina: | 245 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 370 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 65 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 300 Flat |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992257 |
| Broj artikla: | 0093.1328 |

Proizvođač: MAICO

WSF-AKF 300 Zračni filtar, zamjena