**Regulator volumena zraka VSB 125**

Regulator volumena zraka za ventilacijske uređaje i sustave za odsis zraka.

Jednostavno umetanje u cijevi DN 100 ili DN 125.

Velika preciznost regulacije.

Bez održavanja.

Moguć rad u položaju po želji.

Brzo i sigurno namještanje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VSB 125 |
| Područje tlaka: | 30 Pa - 300 Pa |
| Volumen zraka: | 40 m³/h - 205 m³/h |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 0,14 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,15 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 120 mm |
| Dubina: | 115 mm |
| Širina s pakovanjem: | 121 mm |
| Visina s pakovanjem: | 121 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 116 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931102 |
| Broj artikla: | 0093.0110 |

Proizvođač: MAICO

VSB 125 Regulator volumena zraka