**Zračni filtar TFE 25-4**

Zračni filtar za tehničke ventilacijske sustave.

Revizijski poklopac može se ukloniti za jednostavnu zamjenu filtra.

S umetkom filtra od sintetičkih vlakana.

Umetak filtra ne može se obnoviti.

S gumenom brtvom na zračnim postoljima.

Pribor: Zamjenski zračni filtar FE.. .

Preporučeni pribor: Regulator razlike tlaka DW 1000.

Upute za ugradnju

Pratite otpor filtra regulatorom razlike tlaka DW 1000.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TFE 25-4 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 5,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,63 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Širina: | 365 mm |
| Visina: | 325 mm |
| Dubina: | 325 mm |
| Širina s pakovanjem: | 400 mm |
| Visina s pakovanjem: | 380 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 350 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490791 |
| Broj artikla: | 0149.0079 |

Proizvođač: MAICO

TFE 25-4 Zračni filtar