**Zračni filtar, zamjena RF 20-4**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE...-4.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RF 20-4 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,255 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,285 kg |
| Razred filtra: | G4 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 440 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Širina s pakovanjem: | 460 mm |
| Visina s pakovanjem: | 35 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930723 |
| Broj artikla: | 0093.0072 |

Proizvođač: MAICO

RF 20-4 Zračni filtar, zamjena