**Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak ECR-A 25/31**

Značajke

Ventilator za odsisni zrak za ventilator za usisni zrak ECR.

Kompaktni uređaj koji zauzima malo prostora za transport manjih do srednjih količina zraka.

Gotova sastavljena jedinica za odsisni zrak za završnu montažu bez pogrešaka.

Uklonjivi poklopac kućišta sa zatvaračem.

Ulazni i izlazni priključak na strani spojnice, za izravnu ugradnju u ventilacijske kanale.

Sa zvučno izoliranom kamenom vunom od staklene kaširane svile za povećane zahtjeve za posebno nisku razinu buke.

S propelerom s unatrag savijenim krilima za optimalnu učinkovitost.

Vrsta zaštite IP 44.

Motor

Vanjski kondenzatorski motor.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Svaki stupanj brzine može se uključiti zbog napona za napajanje od 230 V.

Brzina se ne može regulirati faznim kutom ili smanjenjem napona.

Upute za montažu

Moguća ugradnja u svakom položaju.

ECR-A 25/31 promjer priključka 250 mm.

Pri montaži s ventilacijskim kanalom DN 315 upotrijebite produžetke DN 250/315 na mjestu ugradnje.

Brzine

Ventilator s četiri stupnja brzine.

Promjena brzine obavlja se različitom regulacijom stezaljki.

Pri kombinaciji s kompaktnom kutijom ECR možete regulirati tri od četiri stupnja brzine preko regulacije ECR. Pri tome jedan stupanj brzine ostaje neiskorišten. Dodatni upravljač za kutiju za odsisni zrak ECR-A nije potreban.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECR-A 25/31 |
| Volumen zraka: | 1.100 m³/h |
| Brzina: | 2.590 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 196 W |
| INomin.: | 0,9 A |
| IMaks.: | 0,9 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 17,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 19,55 kg |
| Ventilator se može izvući: |  ✔  |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 635 mm |
| Visina s pakovanjem: | 315 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 495 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 40 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 40 °C |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805687 |
| Broj artikla: | 0080.0568 |

Proizvođač: MAICO

ECR-A 25/31 Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak