**Razdjelnik zraka od plastike, 8-struki MF-V63**

Razdjelnik zraka s više priključaka za fleksibilne čelične kanale MF-F.

Od zvučno izoliranog materijala.

S revizijskim otvorom.

Revizijski otvor prema odabiru na bočnoj strani ili na donjoj strani razdjelnika.

S prethodno izbušenim rupama za montažu s navojnim šipkama.

Dugački vijek uporabe i otpornost na atmosferske uvjete.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-V63 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 160 m³/h preporučeno |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Težina: | 0,86 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,9 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 63 mm |
| Broj postolja: | 8 |
| Širina: | 435 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 270 mm |
| Širina s pakovanjem: | 435 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 270 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599708 |
| Broj artikla: | 0059.0970 |

Proizvođač: MAICO

MF-V63 Razdjelnik zraka od plastike, 8-struki