**Fleksibilna plastična cijev MF-F90**

Posebno fleksibilne cijevi.

Posebno razvijene za primjene u području ventilacije.

Neutralnost mirisa i antistatička svojstva.

Mali otpor strujanja pri dobrom prigušivanju buke.

Higijenski besprijekorne.

Malo nakupljanje nečistoća.

Cijev je korugirana izvana.

Jednostavna montaža zato što se cijev zbog svoje savitljivosti može položiti na komad od razdjelnika zraka do ventila za usisni i odsisni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-F90 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 50 m³/h preporučeno |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Pod / Zid |
| Materijal: | Polietilen (PE) |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Ponašanje požara: | Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010) |
| Krutost prstena: | ≥ 8 kN/m² u skladu s normom EN ISO 9969 |
| Težina: | 23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 23,5 kg |
| Nominalna dužina: | 90 mm |
| Unutrašnji promjer: | 77,5 mm |
| Duljina: | 50 m |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 50.000 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.302 mm |
| Visina s pakovanjem: | 452 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.302 mm |
| Minimalni polumjer savijanja: | 350 mm |
| Temperatura okoline: | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | Jedna rola od 50 m |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550952 |
| Broj artikla: | 0055.0095 |

Proizvođač: MAICO

MF-F90 Fleksibilna plastična cijev