**Pričvrsna obujmica MF-S63**

Pričvrsne obujmice za montažu fleksibilnih čeličnih kanala MF-F prije svega u slučaju saniranja, ali primjenjive i u novogradnji.

Brza montaža zato što se vješanje cijevi može obaviti bez alata.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-S63 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,09 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 63 mm |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 90 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 30 mm |
| Navoj: | M8 / M10 |
| Ključna širina: | SW 13 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184713 |
| Broj artikla: | 0018.0471 |

Proizvođač: MAICO

MF-S63 Pričvrsna obujmica