**Brtveni prsten MF-FDR90**

Brtveni prsten odgovara fleksibilnom čeličnom kanalu MF-F.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-FDR90 |
| Materijal: | EPDM-kaučuk |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 90 mm |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 110 mm |
| Visina s pakovanjem: | 110 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 10 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752639 |
| Broj artikla: | 0175.0263 |

Proizvođač: MAICO

MF-FDR90 Brtveni prsten