**Element ventilatora ER 17/60-2 G**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER 17/60-2 G |
| Model: | Uključivanje osnovnog opterećenja |
| Volumen zraka: | 25 m³/h / 61 m³/h |
| Brzina: | 1.200 1/min / 2.500 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 30 W / 46 W |
| IMaks.: | 0,23 A / 0,3 A |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Težina: | 1,7 |
| Nominalna dužina: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0080.0786 |

Proizvođač: MAICO

ER 17/60-2 G Element ventilatora