**Unutarnja rešetka LGR 42/12**

Unutarnja rešetka s prednjim okvirom.

Za ugradnju u obložene spirokanale.

S prednjim vodoravnim okretnim postavljenim skretnim zračnim lamelama.

Regulacija struje zraka prilagodljivim kutom utorom za klizanje.

U idealnom slučaju (DN 250 za montažnu visinu 65 mm, DN 500 za montažnu visinu 115 mm) unutarnja rešetka potpuno leži na cijevi.

S vidljivima rupama za vijke.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LGR 42/12 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Smisleni protok zraka pri 75 % otvorenosti utora za klizanje: | 300 m³/h - 500 m³/h |
| Ugradnja: | iznutra |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,29 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,45 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 300 mm - 800 mm (idealno 500 mm) |
| Širina: | 458 mm |
| Visina: | 113 mm |
| Dubina: | 56 mm |
| Širina s pakovanjem: | 500 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513605 |
| Broj artikla: | 0151.0360 |

Proizvođač: MAICO

LGR 42/12 Unutarnja rešetka