**Ljetna kaseta WRSK 300-400**

Ljetna kaseta za ventilacijske uređaje WR 300 i WR 400.

Za dovod svježeg vanjskog zraka bez postupka izmjene topline za ljetni rad.

Postojeći izmjenjivač topline mora se zamijeniti ljetnom kasetom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRSK 300-400 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 7,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 9,815 kg |
| Širina: | 410 mm |
| Visina: | 455 mm |
| Dubina: | 235 mm |
| Širina s pakovanjem: | 480 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 480 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WR 300, WR 400 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951520 |
| Broj artikla: | 0095.0152 |

Proizvođač: MAICO

WRSK 300-400 Ljetna kaseta