**Komplet za završnu montažu WRG 35-SE**

Kompletna ventilatorska jedinica za decentralni ventilacijski uređaj WRG 35 s rekuperacijom topline, unutarnja obloga i dva filtra G4 uključeni

Potreban pribor:

Komplet za grubu gradnju WRG 35-SR i regulacija zraka u prostoriji RLS 4.

Izmjenjivač topline

Križni strujni pločasti izmjenjivač topline od aluminija.

Odvojene struje zraka i stoga nema prijenosa mirisa itd.

WRG ventilator

Dva aksijalna trofazna ventilatora. Po jedan ventilator za usisni i odsisni zrak.

Četiri stupnja ventilacije s rekuperacijom topline:

1 = minimalna ventilacija (17 m³/h)

2 = normalna ventilacija (30 m³/h)

3 = intenzivna ventilacija 1 (45 m³/h)

4 = intenzivna ventilacija 2 (60 m³/h)

Drugi stupnjevi ventilacije bez rekuperacije topline:

Samo usisni zrak (30 m³/h).

Samo odsisni zrak (30 m³/h).

Upute za montažu

Montaža se obavlja u dva koraka:

Ugradnja kompleta za grubu ugradnju WRG 35-SR u glavni otvor DN 360.

Integracija kompleta za završnu montažu WRG 35-SE.

Zidni odvojak kompleta za grubu gradnju zaštićen je nadžbuknim zaštitnim oblogama od neočišćenja.

Montaža vanjskog poklopca pojednostavljena je isporučenim predloškom za bušenje.

Poklopci se mogu lako ukloniti.

Nije potrebno polaganje cijevi.

Nije potrebna regulacija sustava.

Električni priključak

Uređaj se isporučuje sastavljen i spreman za rad.

Električni priključak postavlja se pomoću isporučene priključne stezaljke.

Spajanje na regulaciju zraka u prostoriji RLS 4 pomoću šestopolnog upravljačkog voda (uključeno u isporuku RLS 4).

Ispust kondenzata

Odvod kondenzata sastavljen je i spreman za rad.

Odvođenje kondenzata obavlja se vanjskim poklopcem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRG 35-SE |
| Volumen zraka: | 17 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h / 60 m³/h |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Maksimalna apsorpcija struje: | 2 W / 4 W / 6 W / 8 W |
| IMaks.: | 0,04 A / 0,05 A / 0,06 A / 0,07 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Električni utični spoj: | Vijčani spoj |
| Integrirani higrostat: | - |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal kućišta: | Plastika EPP |
| Boja: | crna |
| Težina s pakovanjem: | 6 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | G4 |
| Širina s pakovanjem: | 410 mm |
| Visina s pakovanjem: | 400 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 410 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Stupanj rekuperacije topline: | > 70 % |
| Vrsta izvedbe izmjenjivača topline: | Križna struja |
| Razina zvučnog tlaka: | 18 dB(A) / 22 dB(A) / 29 dB(A) / 30 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 39 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799822332 |
| Broj artikla: | 0082.0233 |

Proizvođač: MAICO

WRG 35-SE Komplet za završnu montažu