**Zvučno izolirana ventilacijska kutija DSR 35-2 S**

Značajke

Optimalna učinkovitost, mali troškovi održavanja.

Uklonjivi poklopac kućišta sa zatvaračem.

Postolje na strani usisa i tlaka, za izravnu ugradnju u ventilacijske kanale.

Sa zvučno izoliranom kamenom vunom od staklene kaširane svile za povećane zahtjeve za posebno nisku razinu buke.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka označeni je strelicom na kućištu ventilatora.

Motor

Vanjski kondenzatorski motor.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Serijski gumeni ležaj motora sprječava prijenos vibracija na kućište.

Toplinska klasa B ili F.

Vrsta zaštite IP X4 pri zatvorenom poklopcu kućišta.

Motor na jednofaznu struju

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Motor na trofaznu struju

Spojevi su bez napona na stezaljkama i moraju se priključiti na zaštitnu sklopku motora MV 25 ili na regulacijski krug zaštite.

Upute za montažu

Moguća ugradnja u svakom položaju.

Električni spoj

Prednja priključna kutija.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ili ispuhivanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857. U tu svrhu postavite zaštitnu rešetku.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DSR 35-2 S |
| Volumen zraka: | 2.865 m³/h |
| Brzina: | 1.360 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Nominalna snaga: | 475 W |
| INomin.: | 1,18 A |
| IMaks.: | 1,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 46,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 48,54 kg |
| Ventilator se može izvući: |  ✔  |
| Nominalna dužina: | 355 mm |
| Širina: | 680 mm |
| Visina: | 490 mm |
| Dubina: | 750 mm |
| Širina s pakovanjem: | 820 mm |
| Visina s pakovanjem: | 530 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 695 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 60 °C |
| Temperatura okoline: | -20 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990413 |
| Broj artikla: | 0080.0622 |

Proizvođač: MAICO

DSR 35-2 S Zvučno izolirana ventilacijska kutija