**Regulacija zraka u prostoriji RLS 2 F**

Upravljanje za središnji ventilacijski uređaj WS 150.

Prema odabiru moguće ručno ili automatsko uključivanje:

Ručno uključivanje tri stupnja: osnovni, normalni, puno opterećenje i isključeno.

Automatsko uključivanje stupnjeva prespajanja osnovnog opterećenja i normalnog opterećenja mehaničkim tajmerom.

Programiranje vremena stupnjeva prespajanja u dnevnom programu (24 h, minimalno vrijeme uključenosti 15 min) ili tjednom programu (7 dana, minimalno vrijeme uključenosti 2 h).

Prespajanje između tri stupnja obavlja se na temelju niskog napona (0,1 A pri maksimalno 150 V AC).

S LED indikatorom za stupanj prespajanja punog opterećenja.

Vremenski upravljani indikator za zamjenu filtra, može se namjestiti na od dva mjeseca do šest mjeseci. LED indikator.

Upravljački vod do uređaja, npr. LiYY 4 x 0,5 mm².

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 2 F |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 3 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,27 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,33 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 36 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 115 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578062 |
| Broj artikla: | 0157.0806 |

Proizvođač: MAICO

RLS 2 F Regulacija zraka u prostoriji