**Petostupanjski transformator TRE 0,6-1**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju jednofaznih ventilatora.

S kontrolnim svjetlom.

Dodatni prespojni kontakt (230 V) za npr. aktiviranje žaluzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRE 0,6-1 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 0,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva, slična RAL 7035 |
| Težina: | 1,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,8 kg |
| Širina: | 121 mm |
| Visina: | 192 mm |
| Dubina: | 87 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 185 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 150 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573470 |
| Broj artikla: | 0157.0347 |

Proizvođač: MAICO

TRE 0,6-1 Petostupanjski transformator