**Aksijalni krovni ventilator DZD 30/42 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 30/42 A |
| Volumen zraka: | 1.500 m³/h / 2.900 m³/h |
| Brzina: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Apsorpcija struje: | 85 W / 500 W |
| IMaks.: | 0,28 A / 1,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: | ✔ |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 18,6 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.0436 |

Proizvođač: MAICO

DZD 30/42 A Aksijalni krovni ventilator