**Protukišni krov WSD 20-40**

Protukišni krov za kutije za odsisni zrak EKR-2.

Protukišni krov štiti motore u kutijama za odsisni zrak i treba se upotrijebiti ako su kutije EKR-2 izravno izložene nevremenu.

Protukišni krov WSD 20-40 odgovara svim nominalnim veličinama kutije za odsisni zrak EKR-2. Ugrađuje se jednostavno na vrata kutije za odsisni zrak s četiri limena vijka ili zakovice. Točan položaj pokazuju četiri tvorničke rupe na vratima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSD 20-40 |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,68 kg |
| Širina: | 330 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 335 mm |
| Visina s pakovanjem: | 305 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Broj artikla: | 0149.0083 |

Proizvođač: MAICO

WSD 20-40 Protukišni krov