**Ulaz za vanjski zrak ALD 10 T**

Samoregulirajući ulaz za vanjski zrak za decentralnu kućnu ventilaciju bez propuha.

S integriranim termostatom za regulaciju.

Regulacija u području temperature od -5 °C (zatvoreno) do +10 °C (otvoreno).

Nije potreban električni spoj.

Jedinica za pakiranje: Unutrašnji dio reguliran temperaturom, filtar prašine i filtar za insekte, zidni odvojak za debljinu zida do 500 mm, vanjska rešetka s rešetkom za muhe.

Pribor: Zaštita od oluje ALDS 10, zamjenski filtar ALDF 10 T.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALD 10 T |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 27 m³/h / Pri 10 Pa |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,2 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | G2 |
| Vrsta žaluzine: | ručno i preko termostata |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 33 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520559 |
| Broj artikla: | 0152.0055 |

Proizvođač: MAICO

ALD 10 T Ulaz za vanjski zrak