**Ulaz za vanjski zrak ALD 10**

Ulaz za vanjski zrak za decentralnu kućnu ventilaciju bez propuha.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva.

Nije potreban električni priključak.

Jedinica za pakiranje: Unutrašnji dio, filtar prašine i filtar za insekte, zidni odvojak do 500 mm, vanjska rešetka s rešetkom za muhe.

Pribor: Zaštita od oluje ALDS 10, zamjenski filtar ALDF 10.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALD 10 |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 32 m³/h / Pri 10 Pa |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,98 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,21 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vrsta žaluzine: | ručno |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 580 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 31 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520542 |
| Broj artikla: | 0152.0054 |

Proizvođač: MAICO

ALD 10 Ulaz za vanjski zrak