**Zaštita od oluje ALDS 10**

Zaštita od oluje za regulaciju struje zraka pri snažnom ili udarnom vjetru.

Pribor za ulaze za vanjski zrak ALD 10.

Montaža umetanjem u zidni odvojak.

Upute za ugradnju

Preporučena ugradnja u slobodnostojeće zgrade, na strani kiše i od 3. etaže.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALDS 10 |
| Materijal kućišta: | Polistirol |
| Materijal membrane: | Poseban silikon |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 120 mm |
| Dubina: | 90 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520566 |
| Broj artikla: | 0152.0056 |

Proizvođač: MAICO

ALDS 10 Zaštita od oluje