**Podni/zidni ispust MF-FBWA 63**

Podni i zidni ispust za prilagodljiv sustav ventilacijskih cijevi MAICOFlex.

Za priključivanje dva fleksibilna čelična kanala MF-F.

Ventilacijska rešetka od plemenitog čelika s naizmjeničnim prorezima.

Jednostavna regulacija zbog ugrađenog regulatora količine zraka sa zaporom, uključujući teleskopski element za produživanje pri ugradnji u betonski strop.

Visina od donjeg ruba osnovnog elementa do gornjeg ruba rešetke o plemenitog čelika (ukupna visina) može se namjestiti između 13 cm i 29 cm.

Potreban pribor: Dva brtvena prstena MF-FDR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-FBWA 63 |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Volumen zraka: | 30 m³/h preporučeno |
| Materijal rešetke: | Plemeniti čelik |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina: | 3,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,71 kg |
| Nominalna dužina: | 63 mm |
| Širina: | 330 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 395 mm |
| Visina s pakovanjem: | 260 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Razina jačine zvuka: | 26 dB(A) / Kod 50 m³/h |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520573 |
| Broj artikla: | 0152.0057 |

Proizvođač: MAICO

MF-FBWA 63 Podni/zidni ispust