**Mali sobni ventilator ECA 100 ipro KB**

Model s dojavnikom pokreta

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja preko osjetnika pokreta.

Moguć odabir sva četiri radna programa.

Slijed stupnjeva snage odvija se ovisno o odabranom radnom programu.

Moguć rad bez sklopke, opcija se može dodatno uključiti preko odvojene sklopke.

Bez odgode uključivanja.

Vrijeme naknadnog rada može se namjestiti u stupnjevima lako pristupačnim tipkalima: 0/8/17/25 min.

Prikazuje se namješteno vrijeme LED lampicom za vrijeme namještanja.

Doseg dojavnika pokreta. 5 m.

Vodoravno područje praćenja dojavnika pokreta: 100°.

Okomito područje praćenja dojavnika pokreta: 82°.

Prekriveni usis, s električno upravljanom unutarnjom žaluzinom.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Radni programi

Može se namjestiti kratkospojnikom u uređaju.

Ugodni program (tvornička postavka)

Korisnik prisutan: Stupanj 1

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 2

Noćni program

Korisnik prisutan: Stupanj 2

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 1

Štedni program

Korisnik prisutan: Stupanj 1

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 1

Snažni program

Korisnik prisutan: Stupanj 2

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 2

Značajke

Pametno programirani mali sobni ventilator za najveće zahtjeve.

Dva stupnja snage.

Skriveni usis zraka kroz dizajnerski poklopac.

Za odsis zraka.

Oznaka VDE GS, iznimka: ECA 100 ipro RC/RCH.

Oznaka VDE: ECA 100 RC/RCH.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Prikladno za neprekidni rad.

Zaštita od pregrijavanja.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Motor

Čvrsti, štedljivi motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Vrlo jednostavna montaža zato što se poklopac može lako ukloniti s alatom.

Moguća zidna i stropna ugradnja.

Kompatibilno s ECA modelima prethodnika DN 100 zato što se rupe za pričvršćivanje i ulaz kabela nalaze podžbukno na istom mjestu.

Električni spoj

Električni spoj podžbukni.

Sigurnosne upute

Svi su ECA 100 ipro uređaji primjenjivi u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 100 ipro KB |
| Model: | Dojavnik pokreta |
| Volumen zraka: | 78 m³/h / 92 m³/h |
| Brzina: | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| SEC average: | -22,55 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 10 W / 13 W |
| IMaks.: | 0,08 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Doseg dojavnika pokreta: | 5 m |
| Vodoravno područje praćenja dojavnika pokreta: | 100 ° |
| Okomito područje praćenja dojavnika pokreta: | 82 ° |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,74 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,89 kg |
| Žaluzina: | integrirano |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 159 mm |
| Visina: | 159 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 145 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Razina zvučnog tlaka: | 27 dB(A) / 32 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799842095 |
| Broj artikla: | 0084.0209 |

Proizvođač: MAICO

ECA 100 ipro KB Mali sobni ventilator