**Tajmer ZS 4**

Dvokanalni tajmer za ugradnju razdjelnika.

Moguće programiranje bez mrežnog priključka (rezerva prijenosa šest godina)

Tekstualni vodič kroz izbornik i samoobjašnjavajući piktogrami/simboli.

Veliki i pregledni zaslon s dva tekstualna retka visoke razlučivosti (matrica točaka).

Jednostavno rukovanje. Brzo i intuitivno programiranje.

46 memorijska mjesta.

Dnevni i tjedni program.

Program za godišnji odmor i impulsni program.

Stalno uključivanje prema datumu.

Ručno stalno uključivanje.

Ručno predviđanje uključivanja.

Automatsko utvrđivanje vremena prespajanja pri očitavanju.

Automatsko prebacivanje na ljetno vrijeme.

Prikaz radnih sati po uređaju i kanalu.

Sigurnost zbog kodiranja PIN-om.

Dva izmjenjivača.

Najkraći interval prespajanja 1 min.

Snaga prespajanja 16 A/250 V.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZS 4 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 1,5 W |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Električni utični spoj: | Vijčani spoj |
| Vrsta ugradnje: | Razvodna ploča |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,17 kg |
| Širina: | 36 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 58 mm |
| Širina s pakovanjem: | 40 mm |
| Visina s pakovanjem: | 110 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 67 mm |
| Temperatura okoline: | -10 °C do 50 °C |
| Daljinski upravljač: |  -  |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Broj artikla: | 0157.0088 |

Proizvođač: MAICO

ZS 4 Tajmer