**Regulacija zraka u prostoriji ZEG EC-FB**

Dodatni bežični daljinski upravljač s regulacijom osjetnika vlažnosti za uređaj za odsisni zrak ZEG EC.

Daljinski upravljač može se ugraditi u vlažnim prostorijama, ali ne izravno u tuš-kabinu.

Ne smije doći od prskanja vode na daljinski upravljač (relativna vlažnost ispod 90 %).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZEG EC-FB |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Baterija: | Tip 3 V CR 2025 |
| Glavni kabel: | nije potrebno |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,075 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 18 mm |
| Širina s pakovanjem: | 88 mm |
| Visina s pakovanjem: | 88 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 25 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799574118 |
| Broj artikla: | 0157.0411 |

Proizvođač: MAICO

ZEG EC-FB Regulacija zraka u prostoriji