**Umetni prigušivač SDE 10**

Kao prigušivač ili za reguliranje tlaka u fleksibilnim čeličnim kanalima i obloženim spirokanalima.

Prikladno za usis i odsis zraka.

Uklanjanjem čepova može se lako prilagoditi okolnostima.

Predviđen je mali otvor za mjerenje količine zraka.

Zauzima malo prostora.

Jednostavna montaža.

Moguća kasnija montaža.

Protupožarna pjena sa zaštitom od gljivica, u skladu sa zahtjevima klase emisije M1.

Jednostavno čišćenje usisivačem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDE 10 |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Materijal: | PU-pjena |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 |
| Vanjski promjer: | 102 mm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 100 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 13 dB / 8,5 dB / 6 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 16 dB / 8,5 dB / 6,5 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 18 dB / 15 dB / 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 22 dB / 19 dB / 17 dB |
| Uneseni gubitak napomena: | Podaci za 1, 3 i 5 otvora |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799442141 |
| Broj artikla: | 0044.0214 |

Proizvođač: Jeven

SDE 10 Umetni prigušivač