**Kombinirano zidno postolje KWH 20 L**

Dizajnersko kombinirano zidno postolje uključuje postolje za vanjski i istrošeni zrak u zajedničkom kućištu.

Kombinirano zidno postolje prema odabiru se može isporučiti u izvedbi na lijevoj ili desnoj strani.

To omogućuje vođenje cijevi bez križanja u zgradi između ventilacijskog uređaja i kombiniranog zidnog postolja.

Posebno prikladno za obiteljske kuće za jednu obitelj, gradnju etažnih stanova i kuće u nizu.

Vanjski zrak usisava se odozdo, a istrošeni zrak odsisava se prema naprijed. Na taj se način minimizira miješanje obje struje zraka.

Cijevno postolje za istrošeni zrak ima nagib prema van. Na taj se način odvodi kondenzat istrošenog zraka.

Jednostavna montaža - sastoji se od dva glavna dijela:

Pokrovna kapa

Fasadna jedinica

Pričvrsni elementi na fasadi prekriveni su pokrovnom kapom.

U položaju izloženom vjetru ili od druge gornje etaže morate uvesti dodatne odgovarajuće mjere kako biste izbjegli ulazak vode zbog pritiska vjetra ili npr. snažne kiše na postolju za istrošeni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KWH 20 L |
| Model: | Model na lijevoj strani |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik (V2A) |
| Težina: | 2,72 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,12 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 500 mm |
| Visina: | 282 mm |
| Dubina: | 122 mm |
| Širina s pakovanjem: | 510 mm |
| Visina s pakovanjem: | 305 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 235 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520634 |
| Broj artikla: | 0152.0063 |

Proizvođač: MAICO

KWH 20 L Kombinirano zidno postolje