**Mali sobni ventilator ECA 100 KF**

Model s upravljanjem rasvjetom

S električno upravljanom unutarnjom žaluzinom.

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja.

Upravljanje rasvjetom uključuje ventilator od minimalnog intenziteta svjetlosti u prostoriji, npr. pri uključivanju svjetiljke.

Intenzitet svjetlosti pri uključivanju (na uređaju) min. 30 luksa.

Intenzitet svjetlosti pri isključivanju (na uređaju) maks. 0,3 luksa.

Otpada instalacija sklopke.

Odgoda uključivanja oko 50 sekundi.

Vrijeme naknadnog rada oko 6 minuta.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Značajke

Veliki volumen zraka unatoč kompaktnoj veličini.

Kombinira volumen zraka s velikom jačinom tlaka.

Zaštita od pregrijavanja.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Klasa zaštite II.

S oznakom VDE GS.

Sa zaštitnim brtvama protiv prodiranja kondenzata pri stropnoj ugradnji.

Upravljanje brzinom kao opcija za ECA ventilatore u standardnom modelu.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna, brza demontaža poklopca.

Brzo pričvršćivanje ventilatora u cijevi s dvije stezne opruge.

Električni priključak

Električni priključak po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

ECA 100 primjenjivi u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 100 KF |
| Model: | Upravljanje rasvjetom |
| Volumen zraka: | 95 m³/h |
| Brzina: | 2.650 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 13 W |
| IMaks.: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 34 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,655 |
| Težina s pakovanjem: | 0,74 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 155 mm |
| Visina s pakovanjem: | 125 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 31 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840053 |
| Broj artikla: | 0084.0005 |

Proizvođač: MAICO

ECA 100 KF Mali sobni ventilator