**Mali sobni ventilator ECA 120 VZ**

Model sa sklopkom vremenske odgode

Odgoda uključivanja oko 50 sek.

Vrijeme naknadnog rada oko 6 min.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Značajke

Veliki volumen zraka unatoč kompaktnoj veličini.

Kombinira volumen zraka s jačinom tlaka.

Zaštita od pregrijavanja.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Klasa zaštite II.

S oznakom VDE GS, iznimka: ECA 120 24 V.

Sa zaštitnim brtvama protiv prodiranja kondenzata pri stropnoj ugradnji.

Upravljanje brzinom kao opcija za ECA ventilatore u standardnom modelu.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna, brza demontaža poklopca.

Brzo pričvršćivanje ventilatora u cijevi s dvije stezne opruge.

Električni spoj

Električni spoj po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

ECA 120 uređaji s vrstom zaštite IP 45 mogu se primijeniti u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti s prilagodljivom sklopkom vremenske odgode kao posebni model.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 120 VZ |
| Model: | Sklopka vremenske odgode |
| Volumen zraka: | 170 m³/h |
| Brzina: | 2.600 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 19 W |
| IMaks.: | 0,14 A |
| Vrsta zaštite: | IP 45 |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,06 kg |
| Nominalna dužina: | 120 mm |
| Širina: | 171 mm |
| Visina: | 171 mm |
| Dubina: | 114 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 6 min |
| Odgoda uključivanja: | 50 s |
| Razina zvučnog tlaka: | 42 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840077 |
| Broj artikla: | 0084.0007 |

Proizvođač: MAICO

ECA 120 VZ Mali sobni ventilator