**Mali sobni ventilator ECA 150 F**

Model s upravljanjem rasvjetom

Proizvod bez barijera, jer je moguće automatsko uključivanje/isključivanje preko upravljanja rasvjetom.

Upravljanje rasvjetom uključuje ventilator od minimalnog intenziteta svjetlosti u prostoriji, npr. pri uključivanju svjetiljke.

Intenzitet svjetlosti pri uključivanju (na uređaju) min. 30 luksa.

Intenzitet svjetlosti pri isključivanju (na uređaju) maks. 0,3 luksa.

Otpada instalacija sklopke.

Odgoda uključivanja oko 50 sek.

Vrijeme naknadnog rada oko 6 min.

Varijanta uključivanja: Ventilator se može isključiti dodatnom sklopkom neovisno o osvjetljenju prostora (vidi shemu spajanja na internetu).

Bez mogućnosti upravljanja brojem okretaja.

Značajke

Veliki volumen zraka unatoč kompaktnoj veličini.

Kombinira volumen zraka s velikom jačinom tlaka.

Zaštita od pregrijavanja.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Klasa zaštite II.

ECA 120: s oznakom VDE GS, iznimka: ECA 120 24 V.

ECA 150: s oznakom VDE.

Sa zaštitnim brtvama protiv prodiranja kondenzata pri stropnoj ugradnji.

Upravljanje brzinom kao opcija za ECA ventilatore u standardnom modelu. Iznimka ECA 150/4 i ECA 150/4 K.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna, brza demontaža poklopca.

Brzo pričvršćivanje ventilatora u cijevi s dvije stezne opruge.

Električni priključak

Električni priključak po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

ECA 100 primjenjivi u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 150 F |
| Model: | Upravljanje rasvjetom |
| Volumen zraka: | 300 m³/h |
| Brzina: | 2.700 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 25 W |
| IMaks.: | 0,12 A |
| Vrsta zaštite: | IP 45 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,515 kg |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 210 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 210 mm |
| Vrijeme naknadnog rada: | 6 min |
| Odgoda uključivanja: | 50 s |
| Razina zvučnog tlaka: | 46 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840145 |
| Broj artikla: | 0084.0014 |

Proizvođač: MAICO

ECA 150 F Mali sobni ventilator