**Cijevni ventilator ECA 11 E**

Modeli

ECA 11 E:

Prikladno za cijevi DN 100.

S oznakom VDE GS.

Značajke

Cijevni ventilator za ugradnju u obložene spirokanale

Za usis i odsis zraka, ovisno o položaju za ugradnju u cijev.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Klasa zaštite II.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Potrebna je zaštita od slučajnog dodira u skladu s normom DIN EN ISO 13857, npr. zaštitnom rešetkom SG i žaluzinom AP.

Zaštitna rešetka i samoaktivirajuća žaluzina kao pribor.

Mogućnost upravljanja brzinom, iznimka: ECA 15/2 E.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Zaštita od pregrijavanja.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje.

Uputa za montažu

Prikladno za svaki položaj za ugradnju u suhim prostorijama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 11 E |
| Volumen zraka: | 105 m³/h |
| Brzina: | 2.550 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 13 W |
| IMaks.: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 45 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,51 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,59 kg |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Širina: | 98 mm |
| Visina: | 98 mm |
| Dubina: | 109 mm |
| Širina s pakovanjem: | 103 mm |
| Visina s pakovanjem: | 103 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 125 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 37 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804604 |
| Broj artikla: | 0080.0460 |

Proizvođač: MAICO

ECA 11 E Cijevni ventilator