**Zračni filtar, zamjena FE 20-1**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE...-4.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FE 20-1 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Sintetika |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,49 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 340 mm |
| Visina: | 270 mm |
| Dubina: | 8 mm |
| Širina s pakovanjem: | 520 mm |
| Visina s pakovanjem: | 390 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990543 |
| Broj artikla: | 0093.1225 |

Proizvođač: MAICO

FE 20-1 Zračni filtar, zamjena