**Podžbukno kućište ER - UP/G**

Ventilacija jedne prostorije

Podžbukno kućište za prihvat ventilatora ER 60 ..., ER 100 ....

Ugradnja u kupaonice, toalete i kućne kuhinje.

Plastično odsisno postolje sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka.

Plastični štitnik od povratnog toka dodatno služi kao hladno-dimna zaklopka.

Promjer priključka DN 75/80.

Lako uklonjivi štitnik od povratnog toka i zbog toga jednostavno i brzo čišćenje.

Moguća ugradnja unutar i izvan okna u zid i strop.

Mala dubina podžbuknog kućišta i poklopca.

Odobreno za smjer ispuhivanja zraka prema gore, desno ili lijevo.

S nadžbuknom zaštitnom oblogom.

Praktično uskočno pričvršćenje i električni utični spoj za brzu montažu ventilatora u kućište.

Zadana mjesta loma u kućištu za korištenje odsisnog postolja ER-AS za ventilaciju sjedala toaleta.

Plastični dijelovi uobičajeno zapaljivi u skladu s klasom B 2.

Opće tehničko odobrenje, br. odobrenja: Z-51.1-7.

Potvrde o odobrenju šaljemo na upit ili ih možete pronaći na našoj početnoj stranici www.maico-ventilatoren.com.

Ventilacija druge prostorije

Komplet spoja za drugu prostoriju ER-ZR za ventilaciju druge prostorije.

U kućište ER-UP/G za dodatna su priključna postolja postavljene točke pucanja desno, lijevo i dolje.

Vrste ventilatora koje se mogu primijeniti za ventilaciju druge prostorije u skladu s normom DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D oder ER 100 RC.

Glavna prostorija: 60 m3/h

Drugi prostor: 40 m3/h

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER - UP/G |
| Model: | Plastično odsisno postolje bočno sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka, bez protupožarnog kućišta, moguć spoj za drugu prostoriju desno/lijevo/dolje |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,48 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,74 kg |
| Protupožarna zaštita: | ne |
| Smjer ispuhivanja: | bočno |
| Promjer priključka: | 75 mm / 80 mm |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 225 mm |
| Dubina: | 108 mm |
| Širina s pakovanjem: | 320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Broj odobrenja: | Z-51.1-7 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939955 |
| Broj artikla: | 0093.0995 |

Proizvođač: MAICO

ER - UP/G Podžbukno kućište