**Podžbukno kućište ER - UPD**

Ventilacija jedne prostorije

Podžbukno kućište za prihvat ventilatora ER 60 ..., ER 100 ....

Ugradnja u kućne kuhinje, kupaonice i toalete.

S uređajem za isključivanje protupožarne zaštite bez održavanja protiv širenja požara K90-18017.

Metalno odsisno postolje DN 75/80 s metalnom zapornom zaklopkom sa samoaktivirajućim uređajem za okidanje.

Metalna zaporna zaklopka dodatno služi kao hladno-dimna zaklopka.

Lako uklonjivi štitnik od povratnog toka i zbog toga jednostavno i brzo čišćenje.

Moguća ugradnja unutar i izvan okna u zid i strop.

Odobreno za smjer ispuhivanja zraka prema gore, desno ili lijevo.

Mala dubina podžbuknog kućišta i poklopca.

S nadžbuknom zaštitnom oblogom.

Praktično uskočno pričvršćenje i električni utični spoj za brzu montažu ventilatora u kućište.

Zadana mjesta loma u kućištu za korištenje odsisnog postolja ER-AS za ventilaciju sjedala toaleta.

Plastični dijelovi uobičajeno zapaljivi u skladu s klasom B 2.

Opće tehničko odobrenje, br. odobrenja: Z-51.1-46.

Potvrde o odobrenju šaljemo na upit ili ih možete pronaći na našoj početnoj stranici www.maico-ventilatoren.com.

Ventilacija druge prostorije

Komplet spoja za drugu prostoriju ER-ZR za ventilaciju druge prostorije.

U kućište ER-UPD za dodatna su postolja postavljene točke pucanja desno, lijevo i dolje.

Vrste ventilatora koje se mogu primijeniti za ventilaciju druge prostorije u skladu s normom DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D ili ER 100 RC.

Glavna prostorija: 60 m3/h

Druga prostorija: 40 m3/h

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER - UPD |
| Model: | Metalno odsisno bočno postolje s metalnom zapornom žaluzinom sa samoaktivirajućom napravom za okidanje, bez protupožarnog kućišta, moguć spoj za drugu prostoriju desno/lijevo/dolje |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,66 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,93 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Uređaj za isključivanje: | integrirano |
| Smjer ispuhivanja: | bočno |
| Promjer priključka: | 75 mm / 80 mm |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 225 mm |
| Dubina: | 108 mm |
| Širina s pakovanjem: | 310 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Broj odobrenja: | Z-51.1-46 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939726 |
| Broj artikla: | 0093.0972 |

Proizvođač: MAICO

ER - UPD Podžbukno kućište