**Središnji uređaj za odsisni zrak ZEG 2000 P**

Značajke

Središnji uređaj za odsis zraka.

Za istodobni odsis zraka u više prostorija u obiteljskim kućama za jednu obitelj ili u stanovima.

Visoki tlak zbog radijalnog propelera.

Naknadni dovod usisnog zraka preko decentralnih ulaza za vanjski zrak, npr. ALD.

Možete namjestiti tri stupnja ventilacije.

Do tri usisna postolja za odsisni zrak, odgovara cijevima s DN 125. Usisna postolja mogu se po potrebi izbiti.

Jedno odsisno postolje DN 125 za istrošeni zrak.

Motor

Motor je projektiran za neprekidni rad.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Upute za montažu

Pričvršćivanje kućišta moguće u željeni položaj na gredi, zidu ili stropu.

Električni spoj

Uređaj se isporučuje sastavljen i spreman za rad.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZEG 2000 P |
| Volumen zraka: | 310 m³/h Sistemski tlak na 100 Pa |
| Brzina: | 690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min |
| SEC average: | -9,1 kWh/(m²\*a) |
| Klasa energetske učinkovitosti: | F |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 14 W / 42 W / 92 W |
| IMaks.: | 0,14 A / 0,3 A / 0,4 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto postavljanja: | Podrum / Spremnik / Krovni stup / Prostorija s kućnim priključcima / Kotlovnica |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Vrsta sustava: | središnje |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 3,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,84 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Širina: | 360 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Dubina: | 278 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 295 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 370 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862031 |
| Broj artikla: | 0086.0203 |

Proizvođač: MAICO

ZEG 2000 P Središnji uređaj za odsisni zrak