**Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 20**

Značajke

Kućište se može lako ukloniti bez alata za čišćenje.

Ugodno tiho.

Brza zamjena postojećih uređaja EN bez nečistoća zato što su 100 % kompatibilni s modelima prethodnika EN i ET.

Pri postojećim električnim žaluzinama s utičnim spojem: Odvojite utikač i ponovno spojite pojedinačne žile u skladu sa shemama spajanja za EN/ENR na internetu.

Ventilator ne zahtijeva održavanje.

Motor

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Čvrsti motor.

Prikladno za neprekidni rad.

Električni spoj

Električni spoj po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

Ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na propeleru u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ENR 20 |
| Volumen zraka: | 460 m³/h |
| Brzina: | 1.380 1/min |
| Tip propelera: | aksijalni |
| Smjer zraka: | Usis ili odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 42 W |
| INomin.: | 0,15 A |
| IMaks.: | 0,21 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 2,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,26 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 320 mm |
| Visina: | 320 mm |
| Dubina: | 158 mm |
| Širina s pakovanjem: | 355 mm |
| Visina s pakovanjem: | 355 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 185 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 48 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813163 |
| Broj artikla: | 0081.0316 |

Proizvođač: MAICO

ENR 20 Aksijalni zidni ugradbeni ventilator